Nelinearni sistemi upravljanja 2

Projekat br.1

Buck-Boost DC-DC konvertor

Parcijalni zadatak 3

Komparativna analiza  
  
  
  
  
  
  
Studenti:

Marina Mojsilović 0211/2017

Viktor Todosijević 0050/2017

Table of Contents

[Modeliranje i analiza sistema upravljanja 3](#_Toc62128988)

[Objekat upravljanja kao fizički proces 3](#_Toc62128989)

[Opis namene 3](#_Toc62128990)

[Struktura 3](#_Toc62128991)

[Tipične realizacije objekta upravljanja 3](#_Toc62128992)

[Modeliranje fizičkih pojava u sistemu 3](#_Toc62128993)

[Postojeće klase modela 3](#_Toc62128994)

[Tipične vrednosti parametara modela 3](#_Toc62128995)

[Pregled dostupne literature 3](#_Toc62128996)

[Izbor nominalnog režima rada 3](#_Toc62128997)

[Nominalne vrednosti promenljivih 3](#_Toc62128998)

[Poremećaj 3](#_Toc62128999)

[Opseg upravljačkog signala 3](#_Toc62129000)

[Vremenske konstante prelaznih pojava 3](#_Toc62129001)

[Pregled dostupne literature 3](#_Toc62129002)

[Projektovanje nelinearnih sistema upravljanja 3](#_Toc62129003)

[Linearna regulacija 3](#_Toc62129004)

[Feedback linearizacija 3](#_Toc62129005)

[Klizno upravljanje 3](#_Toc62129006)

[Fuzzy upravljanje 3](#_Toc62129007)

[Komparativna analiza nelinearnih metoda upravljanja 3](#_Toc62129008)

[Zaključak 3](#_Toc62129009)

[Literatura 3](#_Toc62129010)

# Modeliranje i analiza sistema upravljanja

## Objekat upravljanja kao fizički proces

Prekidački izvori napona ili *čoperi* su električna kola koja služe da sa visokom efikasnošću pojačavaju ili slabe nivo ulaznog napona. Buck-Boost DC/DC konvertor je jedan takav izvor napona. Objekat upravljanja kojim ćemo se nadalje baviti dat je na slici 1. i naziva se invertujući buck-boost konvertor odnosno čoper spuštač-dizač napona. Svrha ovog kola, koja se može se naslutiti iz imena, je pojačanje napona ulaznog napajanja u opsegu . Treba reći da postoji i neinvertujući buck-boost DC-DC konvertor koji sadrži četiri poluprovodnička elementa ali on nije predmet razmatranja ovog projekta.

Diagram, schematic

Description automatically generated

Slika 1. Dijagram invertujućeg buck-boost DC-DC konvertora

Konvertor se sastoji od izvora napajanja E, pasivnih elemenata L, R i C, i aktivnih poluprovodničkih elemenata MOSFET-a Q i diode D.

Promena napona na izlazu konvertora realizuje se impulsnom širinskom modulacijom (Slika 2.) signala koji se dovodi na gejt tranzistora Q. Ovaj tranzistor prekida sa određenom učestanošću komutacije koja je dovoljno velika da su oscilacije izlaznog napona (*ripl*) u stacionarnom stanju dovoljno male da bi se on smatrao konstantnim.



Slika 2. Impulsna širinska modulacija

Zajedno sa tranzistorom stanje uključenosti menja i dioda D i to tako da je stanje uključenosti diode suprotno stanju uključenosti. Iz ovog razloga se dioda može zameniti drugim tranzistorom na čiji gejt je doveden signal suprotan onom na gejtu prvog tranzistora.

Naime, kada je na gejt tranzistora Q doveden visok naponski nivo – u prvom delu periode prekidanja, ekvivalentna šema kola koja nastaje kada tranzistor zamenimo kratkim spojem, a diodu otvorenom vezom data je na slici 3.

A picture containing text, clock

Description automatically generated

Slika 3. Ekvivalentna šema kola pri uključenom tranzistoru Q

Vidimo da se u ovom slučaju kalem L ’puni’ iz napajanja E i struja kalema raste. U istom trenutku se kondenzator C prazni na otporniku R i njegov napon opada.

U drugom delu periode prekidanja stanja uključenosti poluprovodničkih elemenata se menjaju, sada je na gejtu tranzistora nizak naponski nivo i njega menjamo otvorenom vezom, a diodu kratkim spojem (Slika 4.).

Diagram

Description automatically generated

Slika 4. Ekvivalentna šema kola pri isključenom tranzistoru Q

U ovom slučaju je napajanje E odvojeno od ostatka kola. Energija koja se skupljala u kalemu u prethodnom delu periode prekidanja sada ide delom u otpornik R i delom u minus kraj kondenzatora C. Iz ovog razloga se ovaj buck-boost DC-DC konvertor zove invertujući – kako struja teče ka minus kraju kondenzatora na njemu se indukuje pozitivno naelektrisane jer se na suprotnom (plus kraju) skupljaju elektroni što sve rezultuje negativnim naponom čija apsolutna vrednost u ovom delu periode prekidanja raste.

## Modeliranje fizičkih pojava u sistemu

U literaturi postoji više metoda za analizu i modeliranje DC-DC pretvarača ali su najzastupljenije metoda analize malih signala i metoda usrednjavanja ekvivalentnih kola. U daljoj analizi ćemo koristiti metodu usrednjavanja ekvivalentnih kola jer smo osnovu već predstavili u prethodnom delu izveštaja.

### Postojeće klase modela

### Tipične vrednosti parametara modela

### Pregled dostupne literature

## Izbor nominalnog režima rada

### Nominalne vrednosti promenljivih

### Poremećaj

### Opseg upravljačkog signala

### Vremenske konstante prelaznih pojava

### Pregled dostupne literature

# Projektovanje nelinearnih sistema upravljanja

## Linearna regulacija

## Feedback linearizacija

## Klizno upravljanje

## Fuzzy upravljanje

# Komparativna analiza nelinearnih metoda upravljanja

# Zaključak

# Literatura